常环西洞建〔2026〕3号
常德市生态环境局

关于年产1.9万吨石墨负极材料生产线项目环境影响报告表的批复

湖南宸宇富基新能源科技有限公司：

你单位提交的《年产1.9万吨石墨负极材料生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈年产1.9万吨石墨负极材料生产线项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见，以及常德市生态环境局西洞庭分局对《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见

该项目选址于西洞庭产业开发区农垦大道、金凤路以北，洞庭大道以东（东经：111°59′14.248″，北纬：29°13′52.079″），收购西洞庭产业开发区内（原湖南金酱食品有限责任公司）土地、厂房及附属设施等资产。项目建设规模及内容：拟建设年产1.9万吨石墨负极材料生产线项目，人造石墨负极材料生产线总生产规模由现有的21000t/a调整至40000t/a；新增用地面积28515.08平方米，主要在1#厂房新增6台反应釜；10#车间新增一条燃气粗碎烘干线；同时完善配套辅助工程、公用工程及环保工程等。

根据《报告表》结论、专家审查意见，项目符合国家产业政策及相关规划要求，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求，在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。
二、项目在营运生产过程中，必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。本项目产生的废气主要为生产过程中的投料、粉碎粉尘；磨粉粉尘；反应釜废气；分级、筛分、除磁粉尘；破碎粉尘；整形、球化粉尘；粉碎粉尘；投料粉尘、粗碎烘干废气。1#厂房投料粉尘采用集气罩收集、粉碎粉尘采用负压管道收集后一同进入布袋除尘器处理后由20m排气筒DA001排放；磨粉粉尘通过负压管道收集+布袋除尘器处理后，由20m排气筒DA002排放；反应釜废气通过冷凝+水喷淋+RTO焚烧炉+干法脱硝处理后，与RTO焚烧炉天然气燃烧废气一同由25m排气筒DA003排放；分级粉尘通过负压管道收集+布袋除尘器处理后，由15m排气筒DA004排放；筛分、除磁粉尘经滤筒除尘器处理后，由15m排气筒DA004排放。2#厂房破碎粉尘通过负压管道收集+布袋除尘器处理后，由15m排气筒DA005排放；球化、整形粉尘通过负压管道收集+布袋除尘器处理后，由15m排气筒DA008排放；粉碎粉尘通过负压管道收集+布袋除尘器处理后，由15m 排气筒DA009排放。10#厂房投料粉尘通过集气罩收集、粗碎烘干废气通过负压管道收集经布袋除尘器处理后，由一根15m排气筒DA012排放。排气筒DA001、排气筒DA002、排气筒DA004、排气筒DA005、排气筒DA008、排气筒DA009、排气筒DA012中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；排气筒DA012中SO2、NOx执行《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中限值要求；排气筒DA003中SO2、NOx、颗粒物参照执行《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案》中限值要求、沥青烟执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中表1VOCs有组织排放限值、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值。厂区内VOCs（NMHC）排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准 》（GB 37822-2019）表A.1限值要求。生产车间全封闭，减少无组织废气排放，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中污染源大气污染物排放限值。

（二）严格落实废水处理措施。雨污分流，雨水流入雨水管网；生活污水通过化粪池（食堂废水经隔油池预处理）处理、检测室器皿清洗废水经废水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及西洞庭污水处理厂进水水质要求后经污水管网排入西洞庭污水处理厂。

（三）加强噪声污染控制。合理布置噪声设备位置，优化厂区平面布局，对高噪声设备采取基础减振措施，加强设备维护与保养，减少噪声对周边的影响。确保项目东、西、北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的昼间要求；南侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的昼间要求。
（四）严格落实固体废物处置措施。厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，垃圾桶暂存，定期交由环卫部门统一清运。一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，各类废物分类收集、分区贮存于厂区内的一般固废暂存场，布袋除尘器收尘、筛分颗粒、不合格品、除磁废物、废包装材料外售综合利用；废弃分子筛交由供应商回收处理。本项目产生的危险废物包括废机油、含焦油废物、喷淋塔沉渣、检测废液、废水处理污泥，收集后暂存在厂区危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处理，不外排。危险废物贮存设施应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 
（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。

四、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定改扩建项目新增总量控制指标：二氧化硫1.4吨/年，氮氧化物13.32吨/年，VOCs3.042吨/年、化学需氧量0.09吨/年、氨氮0.02吨/年。

五、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局西洞庭分局具体负责。你单位应在收到本批复后的5个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复送至常德市生态环境局西洞庭分局。

常德市生态环境局
2026年8月3日
